



2018/5/4


test mode – buffer reset data load 







test mode – erase






test mode – program







**问题：clk 信号没有，**

read timing

